{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["INSTRUCTIVO","FICHA REQUISITOS DE SST","ACUERDOS_PRES_SERV","SOLICITUD DE PERMISO.","SYLOGI","CONTROL_CAMBIOS"],"not_rendered":{"charts":0,"images":17,"macros":1,"external_links":2,"defined_names":15,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"INSTRUCTIVO","index":0,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,7],[17,0,17,7],[0,0,5,0],[0,1,5,4],[8,0,8,11],[6,0,6,4],[7,0,7,4],[0,5,0,9],[2,5,2,11],[5,5,5,11],[1,5,1,9],[3,5,3,9],[6,5,6,11],[7,5,7,11],[4,5,4,9],[26,0,26,11],[9,0,9,11],[10,0,10,11],[11,0,11,11],[12,0,12,7],[13,0,13,7],[13,8,13,11],[22,0,22,11],[25,0,25,11],[23,0,23,11],[24,0,24,11],[14,0,14,7],[14,8,14,11],[16,0,16,7],[16,8,16,11],[19,0,19,7]]}
[null,"\"GESTIÓN EFECTIVA CON PROVEEDORES\"\nDIRECTRICES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROVEEDORES",null,null,null,"MACROPROCESO: MP7",null,null,null,null,null,"VERSIÓN 7"]
[null,null,null,null,null,"DESARROLLAR Y ADMINISTRAR EL TALENTO ORGANIZACIONAL Y EL ABASTECIMIENTO",null,null,null,null,"FECHA DE ELABORACIÓN: ","2015-04-13"]
[null,null,null,null,null,"PROCESO: MP7.2"]
[null,null,null,null,null,"Desarrollar y Gestionar el Talento Organizacional y la Cadena de Abastecimiento",null,null,null,null,"FECHA DE REVISIÓN:      ","2022-05-02"]
[null,null,null,null,null,"ACTIVIDAD: SST_A7.2.4 ",null,null,null,null,"FECHA DE APROBACIÓN:","2022-05-15"]
[null,null,null,null,null,"Desarrollar y Gestionar el Capital Humano - Sistema de Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST"]
["ELABORADO POR: ",null,null,null,null,"REVISADO POR Y APROBADO POR:"]
["Analista de Salud Ocupacional",null,null,null,null,"Directora Conexiones Humanas"]
["ESTA GUÍA ES DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE INTERNEXA S.A Y NO PODRÁ SER REPRODUCIDA, NI TOTAL NI PARCIALMENTE, SOLO ES PARA LA CONSULTA Y ENTREGA DE LA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO QUE SE DEBE CUMPLIR PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS."]
["INTERNEXA S.A comprometida con mantener y promover las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta la normativa colombiana vigente y siguiendo los delineamientos definidos en el programa GESTIÓN EFECTIVA DE PROVEEDORES, el cual hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, certificado bajo los requisitos de la norma ISO 45001, PRESENTA ESTA GUÍA, como la herramienta de trabajo que tiene como propósito establecer las directrices y las fichas que describen los requisitos y los estándares básicos de seguridad y salud en el trabajo, por actividades, que deben ser desarrollados y cumplidos por nuestros PROVEEDORES que realizan trabajos donde INTERNEXA S.A tenga presencia y de esta manera garantizar que la prestación del servicio se haga con criterios de calidad y eficiencia, dentro de ambientes de trabajo seguros y saludables. \n  \nEs de anotar, que los requisitos de seguridad y salud en el trabajo descritos y exigidos en las fichas, están fundamentados en el cumplimiento de la legislación vigente y su aplicación también se debe hacer extensiva para los SUBCONTRATISTAS de los PROVEEDORES, con el propósito de garantizar una adecuada gestión de las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo. \n\nEs importante, además,  aclarar que lo consignado en esta guía de INTERNEXA S.A no limita, ni exime a los PROVEEDORES de la responsabilidad de conocer y aplicar toda la normativa legal y técnica reconocida en el país que sea aplicable a su gestión y que por el alcance definido en dicho documento no se haya incluido, porque si bien orienta en algunos temas específicos de seguridad y salud en el trabajo asociados con los servicios y/o actividades más representativas que se realizan en o para INTERNEXA S.A, éstos no son los únicos que se deben cumplir, si se tiene en cuenta la exigencia de toda la normativa colombiana para el control de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo."]
["INSTRUCTIVO PARA HACER USO DE LA GUÍA Y CUMPLIR CON LAS DIRECTRICES Y  LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DURANTE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS CON INTERNEXA S.A."]
["Para que haya una mayor comprensión de las directrices y de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo que se deben entregar a INTERNEXA S.A y que se deben cumplir y desarrollar para las actividades en los sitios de trabajo donde INTERNEXA S.A.tenga presencia, lo invitamos a revisar, paso a paso, las siguientes instrucciones:"]
["1. Escanee el siguiente código QR, o de clic sobre la imagen \"DATOS GENERALES DEL PROVEEDOR\", ubicado al lado derecho, e ingrese la información solicitada en cada uno de los numerales. Recuerde que es obligatorio diligenciar toda la información solicitada.\nNota: Este debe ser actualizado anualmente o cuando se presenten cambios del personal."]
["2. Para ejecutar cualquier actividad con INTERNEXA S.A., ingrese al botón denominado \"FICHA CON LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO\" (SST), ubicado al lado derecho y lea cuidadosamente la ficha que contiene toda la información sobre los requisitos de seguridad y salud en el trabajo que se deben cumplir para las actividades a ejecutar y haga la entrega de los documentos solicitados al siguiente correo: sst@internexa.com"]
["3. Ingrese al botón denominado \"ACUERDO PRESTACIÓN DE SERVICIO\", ubicado al lado derecho, diligencie la información solicitada en el formato suministrado, imprima y entregue a INTERNEXA S.A., como un anexo adjunto."]
[]
["4. Para ingresar a los sitios donde INTERNEXA S.A  tiene operación, usted debe ingresar al botón denominado \"SOLICITUD DE PERMISO\", ubicado al lado derecho, diligencie y entregue la información solicitada en el formato. Recuerde que debe tener en cuenta todos los requisitos y los estándares de trabajo seguro descritos en dicho formato, para realizar la actividad en forma segura."]
["5. Una vez se solicite el permiso para ingresar a los diferentes sitios donde INTERNEXA S.A. tiene operación, usted debe  verificar si fue aprobado el permiso, en el caso de no ser aprobado, seguir las instrucciones hasta lograr la aprobación de éste. Cualquier duda por favor comunicarse por medio del correo sst@internexa.com"]
["6.Para hacer el reporte de las estadísticas de ausentismo (indicadores) por accidentes de trabajo, en forma mensual, ingrese al siguiente código QR el cual puede escanear o dar clic sobre la imagen e informe sobre los accidentes de trabajo, diligencie y entregue la información solicitada. Es importante tener en cuenta, que el reporte que se realice es solamente de las horas hombres trabajadas y los accidentes ocurridos durante la prestación del servicio con InterNexa. "]
["7. Haciendo uso del siguiente código QR o dando clic sobre la imagen, reporte los accidentes de trabajo que presentó durante el periodo."]
[]
["NOTAS:"]
["1.  Recuerde tener presente que los botones de colores, son de obligatoria consulta y/o diligenciamiento, como se indica en este instructivo."]
["2. La información solicitada en esta guía sólo se recibe y se tramita, siempre y cuando, se entregue en los formatos definidos y suministrados por INTERNEXA S.A."]
["3.  En el caso de recibir la solicitud de un permiso en un formato diferente al suministrado por INTERNEXA S.A. éste  no podrá ser tramitado."]
["4. Es de obligatorio cumplimiento que todos los proveedores que prestan servicios para INTERNEXA S.A, conozcan y apliquen los requisitos de seguridad y salud en el trabajo exigidos en esta guía, los cuales dan cumplimiento a la legislación vigente y a las directrices definidas en la política de seguridad y salud en el trabajo. En caso que el contrato permita la subcontratación, la aplicación de la guía se debe hacer extensiva a sus subcontratistas."]

{"sheet":"FICHA REQUISITOS DE SST","index":1,"n_rows":283,"n_cols":7,"rows_kept":283,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,2,47,8],[84,2,84,8],[69,2,69,8],[59,2,59,8],[60,2,60,8],[61,2,61,8],[54,2,54,8],[55,2,55,8],[87,2,87,8],[86,2,86,8],[57,2,57,8],[58,2,58,8],[88,2,88,8],[89,2,89,8],[79,2,79,8],[67,2,67,8],[189,2,189,8],[92,2,92,8],[93,5,93,8],[176,2,176,8],[179,2,179,8],[180,2,180,8],[182,2,182,8],[185,2,185,8],[186,2,186,8],[137,5,145,8],[181,2,181,8],[187,2,187,8],[188,2,188,8],[137,2,145,4],[113,5,136,8],[150,2,156,8],[177,2,177,8],[158,2,175,4],[148,2,148,8],[113,2,136,4],[147,2,147,8],[146,2,146,8],[90,2,90,8],[85,2,85,8],[91,2,91,8],[109,5,112,8],[23,1,23,8],[25,1,25,8],[26,1,26,8],[41,3,41,8],[31,3,31,8],[35,3,35,8],[36,3,36,8],[37,3,37,8],[38,3,38,8],[29,3,29,8],[39,3,39,8],[33,3,33,8],[44,3,44,8],[46,2,46,8],[51,2,51,8],[52,2,52,8],[53,2,53,8],[56,2,56,8],[5,1,5,8],[13,1,14,8],[16,1,16,8],[22,1,22,8],[19,1,19,8],[21,1,21,8],[20,1,20,8],[11,1,11,2],[11,3,11,8],[18,1,18,8],[243,2,243,8],[10,3,10,8],[10,1,10,2],[12,1,12,8],[15,1,15,8],[17,1,17,8],[192,2,192,8],[191,2,191,8],[45,1,45,8],[48,2,48,8],[49,2,49,8],[50,2,50,8],[62,2,62,8],[63,2,63,8],[64,2,64,8],[65,2,65,8],[66,2,66,8],[77,2,77,8],[81,2,81,8],[82,2,82,8],[158,5,175,8],[178,2,178,8],[183,2,183,8],[68,2,68,8],[278,2,278,8],[277,2,277,8],[262,2,262,8],[249,2,249,8],[255,2,255,8],[272,2,272,8],[273,2,273,8],[254,2,254,8],[233,2,233,8],[274,2,274,8],[275,2,275,8],[270,2,270,8],[271,2,271,8],[259,2,259,8],[260,2,260,8],[261,2,261,8],[263,2,263,8],[264,2,264,8],[265,2,265,8],[238,2,238,8],[266,2,266,8],[267,2,267,8],[268,2,268,8],[269,2,269,8],[0,3,4,8],[218,2,218,8],[232,2,232,8],[71,2,71,8],[190,2,190,8],[231,2,231,8],[219,2,219,8],[203,2,203,8],[204,2,204,8],[222,2,222,8],[221,2,221,8],[41,2,44,2],[42,3,42,8],[43,3,43,8],[93,2,93,4],[94,5,94,8],[0,0,4,2],[6,0,9,8],[24,1,24,8],[27,1,27,8],[28,2,40,2],[28,3,28,8],[30,3,30,8],[32,3,32,8],[214,2,214,8],[193,2,193,8],[194,2,194,8],[195,2,195,8],[184,2,184,8],[34,3,34,8],[40,3,40,8],[149,2,149,8],[157,2,157,8],[94,2,94,4],[70,2,70,8],[72,2,72,8],[73,2,73,8],[74,2,74,8],[75,2,75,8],[95,2,101,4],[102,2,108,4],[95,5,101,8],[102,5,108,8],[109,2,112,4],[78,2,78,8],[80,2,80,8],[83,2,83,8],[76,2,76,8],[247,2,247,8],[223,2,223,8],[224,2,224,8],[225,2,225,8],[226,2,226,8],[227,2,227,8],[196,2,196,8],[197,2,197,8],[198,2,198,8],[199,2,199,8],[200,2,200,8],[201,2,201,8],[206,2,206,8],[207,2,207,8],[208,2,208,8],[205,2,205,8],[202,2,202,8],[209,2,209,8],[210,2,210,8],[211,2,211,8],[212,2,212,8],[216,2,216,8],[217,2,217,8],[213,2,213,8],[220,2,220,8],[215,2,215,8],[248,2,248,8],[258,2,258,8],[250,2,250,8],[251,2,251,8],[228,2,228,8],[229,2,229,8],[230,2,230,8],[234,2,234,8],[235,2,235,8],[236,2,236,8],[237,2,237,8],[241,2,241,8],[242,2,242,8],[240,2,240,8],[239,2,239,8],[256,2,256,8],[257,2,257,8],[252,2,252,8],[253,2,253,8],[244,2,244,8],[245,2,245,8],[246,2,246,8]]}
[null,null,null,"\"GESTIÓN EFECTIVA CON PROVEEDORES\"\nDIRECTRICES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROVEEDORES"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Señor proveedor,  para poder realizar actividades en sitios donde INTERNEXA S.A tenga presencia, es necesario que usted consulte esta ficha, envíe y tenga en cuenta las directrices y los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, que se deben aplicar,  para garantizar  la ejecución de las actividades en forma segura y saludable.  Tenga presente que es requisito hacer la  entrega de la información solicitada, en los tiempos estandarizados y en los formatos suministrados por  INTERNEXA S.A para cumplir con dicho objetivo.\nNota: Recuerde que la información suministrada por usted está sujeta a verificación y seguimiento"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"Nota: para acceder a la información sobre las directrices y los requisitos de seguridad y salud en el trabajo descritos en esta ficha, usted debe ubicarse en el signo más (+) ubicado al lado izquierdo de cada fila y hacer un clic para desplegarla y para volver a la posición inicial usted debe ubicarse en el signos (-),  Tal y como se muestra en la imagen ubicada al lado izquierdo de la nota."]
[null,"CONTENIDO DE LA FICHA",null,"1. Introducción\n2. Objetivo general\n3. Objetivos específicos\n4. Alcance \n5. Responsabilidades de los PROVEEDORES y de INTERNEXA S.A.\n6. Directrices y requisitos de seguridad y salud en el trabajo para:\n6.1  tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, manejo de sustancias químicas).\n6.1.1 Alturas \n6.1.2 Espacios confinados\n6.1.3 Trabajos en caliente\n6.1.4 Trabajos con energías peligrosas\n7. Actividades que no impliquen ninguna tarea de alto riesgo (alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, manejo de sustancias químicas)\n8. Actividades que impliquen el uso de transporte\n9. Actividades  administrativas en sedes de INTERNEXA S.A.\n10. Procedimiento para el ingreso a los sitios de INTERNEXA\n11. Guía de SYLOGI\n\n\n\n"]
[null,"1. INTRODUCCIÓN"]
[null,"INTERNEXA S.A, consciente de administrar de manera proactiva y responsable la gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo en los procesos donde participan nuestros PROVEEDORES, y garantizar con ello la ejecución de  las actividades en forma segura, de acuerdo con las exigencias de la normativa colombiana vigente, diseña esta ficha que contiene los requisitos y estándares de seguridad y salud básicos, por actividades,  que se deben implementar y mantener durante la realización de las actividades donde INTERNEXA S:A tenga presencia, de tal manera que se implementen los controles necesarios para garantizar condiciones de trabajo seguras, saludables y con bienestar.\n\nEs importante recordar que la ficha se convierte en un medio de consulta permanente y es la referencia para realizar, en forma segura, cada una de las actividades ejecutadas donde INTERNEXA S.A tenga presencia, por lo tanto, los requisitos de seguridad y salud en el trabajo definidos en ésta son de obligatorio cumplimiento y se convierten en la información que va a ser tenida en cuenta por INTERNEXA S.A para evaluar y hacer el seguimiento a las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo durante la prestación de los servicios con la compañía.  Recuerde, entonces, que no hacer cumplimiento a dichos requisitos le afecta la calificación en la evaluación de su desempeño."]
[]
[null,"2. OBJETIVO GENERAL"]
[null,"Presentar las directrices,  los requisitos y los estándares básicos de seguridad y salud en el trabajo que, de acuerdo con la normativa colombiana vigente, deben cumplir y aplicar los PROVEEDORES,  para los servicios y/o actividades más representativas que se realizan en  los sitios donde INTERNEXA S.A tenga presencia, con el fin de promover y  garantizar el control de los riesgos de incidentes, accidentes de trabajos, enfermedades laborales y emergencias y hacer la retroalimentación pertinente a las desviaciones presentadas en el proceso."]
[null,"3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS"]
[null,"3.1 Explicar las directrices y los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, que deben cumplir los PROVEEDORES para cada una de las actividades realizadas en los sitios donde INTERNEXA S.A tenga presencia, con el fin  de promover y garantizar la ejecución de las actividades dentro de ambientes de trabajo seguros y saludables."]
[null,"3.2 Presentar el formato a utilizar y las instrucciones a seguir para solicitar el ingreso del personal a los sitios de trabajo donde INTERNEXA S.A  tenga presencia."]
[null,"3.3 Suministrar la plantilla que debe ser diligenciada para entregar la información relacionada con las estadísticas del ausentismo por enfermedad común y accidentes de trabajo ocurridos durante la prestación del servicio en o para INTERNEXA S.A."]
[null,"3.4 Obtener, en forma oportuna, la respuesta emitida por INTERNEXA S.A para ingresar a los sitios de trabajo."]
[null,"3.5 Promover el trabajo en equipo y garantizar una comunicación oportuna y abierta entre  INTERNEXA S.A. y los PROVEEDORES,  para asegurar la aplicación de los requisitos y los estándares básicos de seguridad y salud en el trabajo y hacer la retroalimentación e instrucción requerida y oportuna para alcanzar los resultados deseados."]
[null,"3.6 Evaluar el cumplimiento de las directrices y los requisitos de seguridad y salud en el trabajo para realizar las actividades en los sitios donde INTERNEXA S.A tenga presencia, conforme a los requisitos exigidos en las fichas y ejecutar las medidas sugeridas para garantizar la prestación del servicio en forma segura. "]
[null,"4. ALCANCE"]
[null,"Esta ficha aplica para todos los PROVEEDORES,  que celebren contratos con INTERNEXA S.A en las siguientes modalidades de prestación de bienes y servicios:  \n• Cuando INTERNEXA S.A. actúe como contratante de un bien o servicio.\n• Cuando INTERNEXA S.A. actúe como contratista – proveedor o suministre un bien o un servicio a favor de un tercero.\n• Cuando se trate de contratos de colaboración, asociación, participación, alianzas, o contratos societarios de cualquier tipo\n"]
[null,"NOTA: El PROVEEDOR debe entregar los documentos requeridos con cinco (5) días hábiles, antes de ingresar a los sitios de trabajo y deben ser enviados a salud ocupacional de INTERNEXA S. A  al  correo: sst@internexa.com. Cualquier inquietud comunicarse con la Analista de Salud Ocupacional Durley Cañas Tel. 3252270 ext. 73337.  \n\n"]
[null,"5. RESPONSABILIDADES"]
[null,null,"De los Proveedores","1. Conocer y aplicar las directrices de seguridad y salud en el trabajo definidas en la política del sistema integrado de gestión de INTERNEXA S.A. para orientar la toma de decisiones en el control de las condiciones de riesgo presentes durante la prestación del servicio. La política se puede consultar en la página web: https://www.internexa.com/#/Resources.\n  "]
[null,null,null,"2. Identificar  y controlar los peligros que se puedan presentar durante la prestación del servicio en los sitios donde INTERNEXA S.A tenga presencia .\n\n"]
[null,null,null,"3. Definir el plan de acción para controlar los peligros durante la prestación que contenga, cómo mínimo: que va hacer, cómo lo va hacer, los responsables y el seguimiento a la ejecución de los mismos. "]
[null,null,null,"4. Entregar y asegurar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo solicitados por  INTERNEXA S.A. para la ejecución de las actividades, dentro de los tiempos definidos."]
[null,null,null,"5. Asistir a las inducciones, reuniones y evaluaciones programadas por INTERNEXA S. A. para garantizar la aplicación de las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo durante la prestación de los servicios. "]
[null,null,null,"6. Disponer de los recursos humanos, técnicos y financieros para la ejecución de las actividades de seguridad y salud en el trabajo durante la prestación del servicio en los sitios donde INTERNEXA S.A tenga presencia ."]
[null,null,null,"7. Realizar actividades de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el trabajo a su personal."]
[null,null,null,"8. Mantener actualizada la información que debe ser enviada a Internexa S.A y que se especifica en esta guía para la realización de los servicios y/o actividades en los sitios de trabajo."]
[null,null,null,"9. Documentar y presentar la información que Internexa S.A requiera para la presentación de los informes solicitados para las autoridades y otros entes de control requeridos."]
[null,null,null,"10. Responder a las solicitudes de mejoramiento requeridas por Internexa S.A, producto de los resultados obtenidos en las auditorías o inspecciones.\n\n"]
[null,null,null,"11. Informar, oportunamente, a Internexa S.A la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo, no conformidades y situaciones de seguridad y salud  en el trabajo que puedan causar perjuicio al PROVEEDOR y/o INTERNEXA S.A, una vez ocurran."]
[null,null,null,"12. Realizar la investigación de los accidentes de trabajo propios y de sus subcontratistas e implementar los planes de intervención para el control de las causas."]
[null,null,null,"13. Conocer y cumplir todos los estándares de trabajo seguro publicados en cada sitio de trabajo y presentados por INTERNEXA S.A., en las fichas de ésta guía, cuando se hace la solicitud del permiso."]
[null,null,"De INTERNEXA S.A.","1. Revisar y retroalimentar la información de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo entregados por los PROVEEDORES y solicitar los cambios necesarios en dichos requisitos para dar cumplimiento a la normativa colombiana, en caso de ser necesario."]
[null,null,null,"2. Comunicar la aprobación de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo necesarios para la ejecución de la actividades donde INTERNEXA S.A tiene presencia, una vez cumplan con las exigencias definidas en las fichas de esta guía."]
[null,null,null,"3. Autorizar el ingreso del personal a los sitios de trabajo asignados, donde INTERNEXA S.A tiene presencia, cuando se evidencie cumplimiento de requisitos de seguridad y salud en el trabajo exigidos."]
[null,null,null,"4. Hacer inspecciones en los sitios de trabajo donde INTERNEXA S.A. tenga presencia, con el propósito de evaluar el cumplimiento de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo exigidos para las actividades realizadas  y en el caso de algún incumplimiento, definir el plan de acción  requerido para lograr la conformidad en la aplicación de las buenas prácticas de seguridad y salud en el trabajo durante la prestación del servicio."]
[null,"6. DIRECTRICES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO"]
[null,null,"6.1 Tareas de alto riesgo (alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, manejo de sustancias químicas)"]
[null,null,"6.1.1 Alturas"]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar y el numero de licencia de salud ocupacional del médico.  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar.\n\nNOTA: Las personas que presenten algún tipo de restricción deben adjuntar el seguimiento médico."]
[null,null,"Certificación de 40 horas nivel avanzado.\n*Posterior al 25 de agosto del 2022,  los cursos que se ejecuten después de esta fecha tendrán una intensidad de 32 horas. Res. 4272 del 2021 se denominará \"curso trabajador autorizado\""]
[null,null,"Reentrenamiento con una intensidad de 20 horas. \n*Posterior al 25 de agosto del 2022, los cursos que se ejecuten después a esta fecha tendrán una intensidad de 8 horas. Res. 4272 del 2021."]
[null,null,"Las actividades que implique trabajo en alturas deben tener un coordinador en el sitio de trabajo."]
[null,null,"Certificación de 80 horas en el nivel de coordinador de trabajo en alturas:  esta capacitación debe ser mínimo de 80 horas certificadas de intensidad 60 teóricas y 20 practicas.\n *Cursos que se realicen posterior al 25 de agosto del 2022 tendrán una  intensidad de 80 horas, sesenta por ciento (60%) del tiempo en actividades de entrenamiento práctico y cuarenta por ciento (40%) restante para actividades de capacitación teórica. Res. 4272 del 2021."]
[null,null,"Posterior al 25 de agosto del 2022, se deberá adjuntar certificación Curso de 50 horas en SST y/o 20 horas."]
[null,null,"Coordinadores de Trabajos en altura con certificación previa al 25 de agosto del 2022, deberán contar con curso de actualización de 16 horas en la Res. 4272 del 2022."]
[null,null,"Carta laboral: el coordinador debe contar con experiencia certificada mínima de un año relacionado con trabajo en alturas."]
[null,null,"Permisos: el coordinador debe diligenciar, revisar y/o verificar permisos para trabajo en alturas. Enviar copia de permisos diligenciados a INTERNEXA."]
[null,null,"Listas de verificación: el montaje y/u operación de todo sistema de acceso para trabajo en alturas, debe ser inspeccionado por el coordinador de trabajo en alturas conforme a las instrucciones dadas por el fabricante o una persona calificada. Enviar copia de listas de verificación diligenciadas a INTERNEXA"]
[null,null,"Disponer de elementos de protección personal: Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados por el empleador y serán seleccionados de acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar. Para este ítems de la normativa se debe hacer entrega de la matriz de elementos de protección personal."]
[null,null,"Disponer de todos los sistemas de acceso para trabajo en alturas: Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso (deben ser certificado, garantizar la resistencia a las cargas con un factor de seguridad, que garantice la seguridad de la operación, ser inspeccionados antes de cada uso, tener una hoja de vida). Para este ítems de la normativa se debe hacer entrega de las hojas de vida."]
[null,null,"Procedimiento para la atención y rescate en alturas con recursos y personal entrenado,  el plan de rescate, debe estar diseñado acorde con los riesgos de la actividad en alturas desarrollada, se deben asignar equipos de rescate (incluye kit de rescate) certificados para toda la operación. "]
[null,null,"Para la atención de emergencias y para la prestación los primeros auxilios disponer de: botiquín, elementos para inmovilización y atención de heridas, hemorragias y demás elementos que el empleador considere necesarios de acuerdo al nivel de riesgo. El empleador debe asegurar que el trabajador que desarrolla trabajo en alturas, cuente con un sistema de comunicación y una persona de apoyo disponible para que, de ser necesario, reporte de inmediato la emergencia."]
[null,null,"Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de control."]
[null,null,"Reportar los accidentes de trabajo a la ARL dentro las 48 horas  y notificar a INTERNEXA, la ocurrencia del evento."]
[null,null,"Realizar investigación del accidente de trabajo con su respectivo plan de acción, para el control de las causas y enviarla a INTERNEXA, 15 días después de ocurrido el evento."]
[null,null,"Análisis de trabajo seguro (ARO, AST, ATS) de la tarea a realizar."]
[null,null,"Matriz de los Sistemas y Elementos de Protección Personal Contra Caídas (certificación, fecha de fabricación, marca, lote y serial)."]
[null,null,"Inspección Anual de los sistemas de protección contra caídas por parte del fabricante o una persona avalada por el fabricante o una persona calificada."]
[null,null,"Fichas Técnicas y certificaciones de los Sistemas y Elementos de Protección Personal Contra Caídas emitida por el fabricante."]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"Para el uso de sistemas de accesos:"]
[null,null,"Listado de los Sistemas de Acceso a Utilizar (escaleras, andamios, elevadores)."]
[null,null,"Fichas técnicas y certificaciones de los sistemas de acceso (escaleras, andamios, elevadores)."]
[null,null,"Hoja de vida de los Sistemas de Acceso. (escaleras, andamios, elevadores)."]
[null,null,"Para el uso de elevadores, se deberá presentar la siguiente información:"]
[null,null,"Capacitación en manipulación de elevadores."]
[null,null,"Procedimiento escrito para el uso de elevadores."]
[null,null,"Última revisión del sistema por el fabricante y/o persona autorizada por el fabricante."]
[null,null,"Si se implementarán Andamios multidireccionales, se deberá presentar la siguiente información:"]
[null,null,"Constancia de capacitación del personal a realizar el montaje/desmonte del andamio."]
[null,null,"Despiece del andamio (mapa para montaje)."]
[null,null,"Listado de partes del andamio."]
[null,null,"Tarjetas pre operacionales (roja armando/no uso y desmonte y verde uso seguro).Durante el montaje, uso y desmonte del andamio."]
[null,null,"Para el uso de andamios colgantes:"]
[null,null,"Constancia de capacitación en el uso de andamios colgantes"]
[null,null,"Procedimiento escrito para el uso de andamios colgantes"]
[null,null,"Última revisión del sistema por el fabricante y/o persona autorizada por el fabricante."]
[null,null,"Para Trabajos en suspensión se deberán implementar:"]
[null,null,"Listado de equipos de protección contra caídas a utilizar (se deberá tener silla para trabajos en suspensión, dispositivos de descenso controlado, pre armados/motorizados,  no se aceptarán dispositivos como OCHOS). Se deberá contar con dos cuerdas y puntos de anclajes independientes."]
[null,null,"Procedimiento de seguridad para trabajos en suspensión"]
[null,null,"Funciones del coordinador"]
[null,null,"Identificar peligros en el sitio donde se realizan las actividades de trabajo en alturas relacionados con el medio ambiente o condiciones de seguridad y salud en el trabajo.",null,null,"• Teniendo como insumos ATS (Análisis de Trabajo Seguro).\n• Haciendo uso de las matrices de peligros y/o panorama de riesgos.\n• Utilizando listas de verificación y/o de chequeo.\nNota: Estos documentos deben ser enviados a INTERNEXA."]
[null,null,"Aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros, según Resolución 3368 de 2014, articulo 1 Numeral 15.",null,null,"• Suspender actividades cuando el trabajador no esté en condiciones de salud aptas para la ejecución esta.\n• Suspender actividades donde no se estén cumpliendo con los estándares de seguridad y salud en el trabajo, algunos de estos pueden ser: no uso de elementos de protección personal, no uso o existencia de sistemas de protección contra caídas o en su defecto que estos se encuentren en deficiente estado de uso o no cumplan con la normativa vigente colombiana e internacional.\n• Suspender actividades cuando se presenten condiciones climáticas que interfieran y que atenten contra la seguridad y la vida del trabajador como: lluvias, rayos entre otros.\n"]
[null,null,"Contar con capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en alturas, esta capacitación debe ser mínimo de 80 horas certificadas de intensidad 60 teóricas y 20 practicas, e incluir por lo menos los temas definidos en el artículo 11, numeral 2 (programas de capacitación para el coordinador de trabajo en alturas) de la resolución 14 09 del 2012. ",null,null,"Todas las certificaciones serán verificadas en la página del ministerio de trabajo."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"A partir del 25 de agosto del 2022, se deberá implementar los requisitos de la Res. 4272 del 2022. Contar con capacitación en el nivel de 80 horas certificadas con una  intensidad del sesenta por ciento (60%) del tiempo en actividades de entrenamiento práctico y cuarenta por ciento (40%) restante para actividades de capacitación teórica.",null,null,"La certificación del nivel de coordinador para T.A será revisada en la página del Ministerio de Trabajo así como el curso de actualización de 16 horas en la Res. 4272 del 2021."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Cuando se desarrollen trabajos con riesgo de caídas de alturas, debe existir un acompañamiento permanente de una persona que esté en capacidad de activar el plan de emergencias en caso que sea necesario. (Coordinador T.A).",null,null,"Debe permanecer en el sitio de trabajo cumpliendo las actividades definidas en la Resolución 1409 de 2012."]
[]
[]
[]
[null,null,"Diligenciar, revisar y/o verificar permisos para trabajo en alturas. Resolución 1409 de 2012, articulo 17. ",null,null,"El permiso de trabajo se debe diligenciar en sitio y debe contener como mínimo lo siguiente aspectos: \n• Nombre (s) de trabajador (es). \n• Tipo de trabajo. \n• Altura aproximada a la cual se va a desarrollar la actividad. \n• Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea. \n• Verificación de la afiliación vigente a la seguridad social. \n• Requisitos de trabajador (requerimientos de aptitud). \n• Descripción y procedimiento de la tarea. \n• Elementos de protección personal seleccionados por el empleador teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea, conforme a lo dispuesto en la presente resolución. \n• Verificación de los puntos de anclaje por cada trabajador. \n• Sistema de prevención contra caídas. \n• Equipos, sistema de acceso para trabajo en alturas. \n• Herramientas a utilizar. \n• Constancia de capacitación o certificado de competencia laboral para prevención para caídas en trabajo en alturas. \n• Observaciones.\n• Nombres y apellidos, firmas y números de cédulas de los trabajadores y de la persona que autoriza el trabajo. \n\nEl permiso de trabajo en alturas debe tener en cuenta las medidas para garantizar que se mantenga una distancia segura entre el trabajo y líneas o equipos eléctricos energizados y que se cuente con los elementos de protección necesarios, acordes con el nivel de riesgo (escaleras dieléctricas, parrillas, EPP dieléctrico, arco eléctrico, entre otros.)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"A partir del 25 de agosto del 2022 bajo la Res. 4272 del 2021 art. 17, el formato del permiso para trabajos en alturas deberá adicionar:\n\nATS/PON/ART/AST complementario al permiso para trabajos en alturas así como lista de verificación y chequeo.",null,null,"•Nombres y apellidos, firmas, clase de documento y número de los documentos de identificación de los trabajadores.\n•Nombre, apellido y firma de la persona que autoriza el trabajo.\n•Nombre y firma de la persona responsable de activar el plan de emergencias y,\n•Nombre, apellido y firma del coordinador de trabajos en alturas (cuando es diferente de la persona que autoriza el trabajo).\n\nCuando se designe un ayudante de seguridad como medida de prevención dentro de un trabajo, en el permiso de trabajo se debe evidenciar esta designación."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"6.1.2 Espacios confinados"]
[null,null,"Nota: si se requiere trabajo en alturas, adjuntar todos los soportes solicitados en el 6.1.1."]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Disponer de elementos de protección personal como: botas dieléctricas con puntera, pantalón y camisa de dotación, gafas de seguridad, protección auditiva,  casco dieléctrico, arnés de cuerpo completo, eslingas, mosquetones, frenos, protección respiratoria con cartucho químico y demás de acuerdo a la actividad económica y la tarea a desarrollar; según lo establecido por la normativa colombiana vigente. Para este ítems de la normativa se debe hacer entrega de la matriz de elementos de protección personal y hojas de vida."]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar y el numero de licencia de salud ocupacional del médico.  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar. Para el caso de el supervisor de entrada a espacios confinados y vigía de seguridad, las evaluaciones médicas ocupacionales, deberá tener una vigencia máxima de 6 meses.\n\nNOTA: Las personas que presenten algún tipo de restricción deben adjuntar el seguimiento médico."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"El permiso para espacios confinados deben ser diligenciado por el Supervisor para trabajo en Espacios Confinados  previo identificación de los peligros y control de los riesgos. Enviar copia de permisos diligenciados a INTERNEXA."]
[null,null,"Diligenciar, revisar y/o verificar permisos para el ingreso a espacios confinados, el formato deberá contener los requerimientos contemplados por la res. 0491 \n\nCancelación o cierre de permisos de trabajo. El supervisor debe cancelar los permisos de trabajo cuando se complete una tarea o cuando existan condiciones nuevas que afecten de manera significativa la tarea. Las nuevas condiciones deben anotarse en el permiso cancelado y utilizarse al revisar el programa de gestión. Se requiere que el empleador y/o contratante conserve todos los permisos de trabajo acorde a los parámetros indicados en el SG-SST.",null,null,"El permiso de trabajo se debe diligenciar en sitio y debe contener como mínimo lo siguiente aspectos: \na) Nombres y apellidos, firmas y documento de identidad de los trabajadores autorizados y las personas que avalan dicho permiso.\nb) Fecha y hora de inicio y de terminación de la tarea.\nc) Descripción de la tarea.\nd) Autor reporte de condiciones de trabajo y salud.\ne) Verificación de la existencia de procedimiento de la tarea.\nf) APA incluyendo las medidas para el control y gestión de riesgos (preventivas y de protección).\ng) Verificación de la disponibilidad de equipos y elementos de protección personal seleccionados por los empleadores y/o contratantes, teniendo en cuenta los riesgos y requerimientos propios de la tarea, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente.\nh) Verificación de mediciones atmosféricas previas al ingreso.\ni) Herramientas y equipos por utilizar.\nj) Verificación de la formación certificada de acuerdo con el rol a desempeñar (Trabajador Entrante, Vigía, Supervisor).\nk) Vigencia del permiso.\nl) Verificación de respuesta a emergencias.\nm) Observaciones."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Análisis de Peligros por Actividad (APA): El supervisor en E.C, deberá diligenciar el APA, en el cual se realiza la identificación de peligros, posibles consecuencias y determinación de controles, en la actividad a desarrollar. El análisis de Peligros por Actividad hace parte de y es complementario al Permiso de ingreso a E.C, es de obligatorio cumplimiento. Enviar copia de listas de verificación diligenciados a INTERNEXA."]
[null,null,"Disponer de sistema de comunicación entre el supervisor de entrada/vigía de seguridad  y el/los trabajadores que ingresan."]
[null,null,"Se deberá garantizar equipos o sistemas de iluminación durante el desarrollo de la actividad: Cuando un espacio confinado no cuente con la iluminación natural adecuada o cuando la iluminación existente sea inadecuada o insuficiente para el desarrollo de las tareas se debe suministrar iluminación adecuada y compatible con los riesgos presentes en el espacio confinado."]
[null,null,"Acreditar la competencia para realizar trabajos en espacios confinados. Se deberá contar con la certificación de Supervisor de ingreso, vigía de seguridad y trabajador de entrada."]
[null,null,"Acreditar competencia para manejo de equipos de mediciones de gases y vapores, disponer de equipos de medición y enviar certificados de calibración del equipo a utilizar. "]
[null,null,"Se deberá realizar Prueba Funcional (Proceso mediante el cual el equipo de detección de gases se expone a una concentración esperada de gas patrón con el fin de verificar la funcionalidad de los sensores instalados y las alarmas) previo al uso del dispositivo de medición."]
[null,null,"Acreditar competencia para manejo de equipos de mediciones de gases y vapores."]
[null,null,"Entregar a INTERNEXA el procedimiento de evacuación. El procedimiento de evacuación, deberá describir las causales de evacuación, líneas de actuación para verificar el espacio confinado, pasos a seguir para reactivar la actividad, junto con la verificación para la correspondiente autorización de reingreso. El procedimiento deberá incluir los equipos de rescate, equipos de protección respiratoria, epp, cadena de llamadas, número de organismos de emergencia entre otros."]
[null,null,"Ficha técnica del Equipo de autocontenido el cual deberá estar dispuesto en el sitio de trabajo de manera permanente."]
[null,null,"Matrícula profesional de ACIEM, CONATEL o CONTE de acuerdo con la profesión."]
[null,null,"Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de control."]
[null,null,"Reportar los accidentes de trabajo a la ARL dentro las 48 horas  y notificar a INTERNEXA, la ocurrencia del evento."]
[null,null,"Realizar investigación del accidente de trabajo con su respectivo plan de acción, para el control de las causas y enviarla a INTERNEXA, 15 días después de ocurrido el evento."]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"6.1.3 Trabajos en caliente"]
[null,null,"Nota: si se requiere trabajo en alturas, adjuntar todos los soportes solicitados en el 6.1.1."]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar y el numero de licencia de salud ocupacional del médico.  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar.\n\nNOTA: Las personas que presenten algún tipo de restricción deben adjuntar el seguimiento médico."]
[null,null,"Acreditar competencia para trabajo en caliente."]
[null,null,"Disponer de elementos de protección personal: Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados por el empleador y serán seleccionados de acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar. Para este ítems de la normativa se debe hacer entrega de la matriz de elementos de protección personal."]
[null,null,"Los permisos para los trabajos en caliente deben ser elaborados por el personal que tenga conocimientos sobre los riesgos que se pueden presentar. Enviar copia de permisos diligenciados a INTERNEXA."]
[null,null,"Listas de verificación: Estas deben ser acorde a la actividad a desarrollar y deben incluir elementos de protección personal, sistemas de protección contra caídas, condiciones del entorno, herramientas, señalización y delimitación,  entre otros. Enviar copia de listas de verificación diligenciados a INTERNEXA."]
[null,null,"Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de control."]
[null,null,"Reportar los accidentes de trabajo a la ARL dentro las 48 horas  y notificar a INTERNEXA, la ocurrencia del evento."]
[null,null,"Realizar investigación del accidente de trabajo con su respectivo plan de acción, para el control de las causas y enviarla a INTERNEXA, 15 días después de ocurrido el evento."]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"6.1.4 Trabajos con energías peligrosas"]
[null,null,"Nota: si se requiere trabajo en alturas, adjuntar todos los soportes solicitados en el 6.1.1."]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar, el número de licencia de salud ocupacional del médico y concepto favorable para desarrollar actividades de tipo eléctrico (en especial para personal habilitado).  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar."]
[null,null,"Disponer de elementos de protección personal: Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados por el empleador y serán seleccionados de acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar como: botas dieléctricas con puntera, pantalón y camisa de dotación (100%algodon), gafas de seguridad (protección UV), protección auditiva,  casco dieléctrico, arnés de cuerpo completo dieléctrico, eslingas, mosquetones, frenos y demás según lo establecido por la normativa colombiana vigente. Para este ítems de la normativa se debe hacer entrega de la matriz de elementos de protección personal."]
[null,null,"Los permisos para los trabajos con energías peligrosas deben ser elaborados por el personal que tenga conocimientos sobre los riesgos que se pueden presentar. Enviar copia de permisos diligenciados a INTERNEXA."]
[null,null,"Listas de verificación: Estas deben ser acorde a la actividad a desarrollar y deben incluir elementos de protección personal, sistemas de protección contra caídas, condiciones del entorno, herramientas, señalización y delimitación,  entre otros. Enviar copia de listas de verificación diligenciados a INTERNEXA."]
[null,null,"Matrícula profesional de ACIEM, CONATEL o CONTE de acuerdo con la profesión."]
[null,null,"Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de control.\nMatriz de vulnerabilidades actualizada considerando eventos de tipo eléctrico."]
[null,null,"Procedimiento de aseguramiento de energías peligrosas."]
[null,null,"Listado de los equipos y herramienta eléctricas a utilizar."]
[null,null,"Certificados de las herramientas y equipos eléctricos a utilizar. Certificado de prueba dieléctrica a guantes (prueba semestral)"]
[null,null,"Reportar los accidentes de trabajo a la ARL dentro las 48 horas  y notificar a INTERNEXA, la ocurrencia del evento."]
[null,null,"Realizar investigación del accidente de trabajo con su respectivo plan de acción, para el control de las causas y enviarla a INTERNEXA, 15 días después de ocurrido el evento."]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"Programa de seguridad eléctrica documentado e incluido en el SGSST conforme a la R5018 de 2019:\nCapacitación de seguridad eléctrica de acuerdo al perfil (advertido o habilitado).\nCertificación medica.\nCertificación de competencias según el rol a desempeñar.\nProcedimiento de habilitación para personal que va a desarrollar actividades en sistemas eléctricos a un nivel mayor o igual a 25V (AC-DC).\nDotación de indumentaria y herramientas de acuerdo al método de trabajo.\nProcedimientos de trabajo (con o sin tensión).\nDocumentación del PON para eventos de origen eléctrico.\n"]
[null,null,"6.1.5 Trabajos con manejo de sustancias químicas"]
[null,null,"Nota: si se requiere trabajo en alturas, adjuntar todos los soportes solicitados en el 6.1.1."]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar y el numero de licencia de salud ocupacional del médico.  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar.\n\nNOTA: Las personas que presenten algún tipo de restricción deben adjuntar el seguimiento médico."]
[null,null,"Disponer de elementos de protección personal: Los elementos de protección individual deben estar certificados y suministrados por el empleador y serán seleccionados de acuerdo con la actividad económica y la tarea a desarrollar como: protección facial, guantes de caucho, botas, pantalón y camisa de dotación, protección auditiva, respirador con filtros para sustancias químicas y demás según lo establecido por la normativa colombiana vigente.  Para este ítems de la normativa se debe hacer entrega de la matriz de elementos de protección personal."]
[null,null,"Ficha técnicas de las sustancias químicas que se vayan a utilizar."]
[null,null,"Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de control."]
[null,null,"Para el mantenimiento de plantas: se debe disponer de un kit de derrames. "]
[null,null,"Reportar los accidentes de trabajo a la ARL dentro las 48 horas  y notificar a INTERNEXA, la ocurrencia del evento."]
[null,null,"Realizar investigación del accidente de trabajo con su respectivo plan de acción, para el control de las causas y enviarla a INTERNEXA, 15 días después de ocurrido el evento."]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"7. Actividades que no impliquen ninguna tarea de alto riesgo  (alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, manejo de sustancias químicas)"]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar y el numero de licencia de salud ocupacional del médico.  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar.\n\nNOTA: Las personas que presenten algún tipo de restricción deben adjuntar el seguimiento médico."]
[null,null,"Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de control."]
[null,null,"Hacer uso de los elementos de protección personal y dotación como: botas dieléctricas con puntera, pantalón y camisa de dotación, gafas de seguridad, casco dieléctrico, según lo establecido por la normativa colombiana vigente. "]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"8. Actividades que impliquen el uso de transporte"]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar y el numero de licencia de salud ocupacional del médico.  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar.\n\nNOTA: Las personas que presenten algún tipo de restricción deben adjuntar el seguimiento médico."]
[null,null,"Presentar licencias de conducción de las personas que realizarán el transporte y que cumplan con las siguientes categorías: Categoría B3 (antes categoría 6): Aplica para vehículos articulados o tracto camiones, Categoría B2 (antes categoría 5): camiones, buses y busetas de servicio particular."]
[null,null,"Entregar certificado de revisión técnico mecánica y de gases vigente de los vehículos que van a hacer parte del contrato"]
[null,null,"Matricula del vehículo de los vehículos asignados "]
[null,null,"Seguro obligatorio SOAT"]
[null,null,"Copia de la carta de radicación del Plan Estratégico de Seguridad Vial y/o Programa de seguridad vial. "]
[null,null,"Montacargas: Hacer entrega de registro de mantenimientos preventivos realizados."]
[null,null,"Acreditar la competencia para el manejo de vehículos montacargas, grúas, entre otros."]
[null,null,"Certificado último mantenimiento de la grúa, hoja de vida de la grúa, inspecciones realizadas periódicamente."]
[null,null,"Reportar los accidentes de trabajo a la ARL dentro las 48 horas  y notificar a INTERNEXA, la ocurrencia del evento."]
[null,null,"Realizar investigación del accidente de trabajo con su respectivo plan de acción, para el control de las causas y enviarla a INTERNEXA, 15 días después de ocurrido el evento."]
[null,null,"Evidenciar las tarjetas de operación de los vehículos asignados "]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"PARA IZAJE DE CARGAR:"]
[null,null,"Certificado de capacitación para manipulación de equipos de izaje."]
[null,null,"Grúas móviles: Hacer entrega del plan de izaje, del aparejador y de operario."]
[null,null,"Suministrar la  Tabla de  Capacidades del equipo."]
[null,null,"Ficha técnica del último mantenimiento preventivo del equipo izaje."]
[null,null,"Elementos de protección personal a utilizar y equipo de izaje (eslingas de carga con su respectiva capacidad, grilletes entre otros)."]
[null,null,"9. Actividades  administrativas en sedes de internexa"]
[null,null,"Seguridad social (AFP, ARL, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN)"]
[null,null,"Concepto de aptitud (Examen médico): el cual debe ser realizado por médico especialista en salud ocupacional y debe contener información como: fecha de realización del examen, nombre, documento de identificación del trabajador, concepto de aptitud (apto) para el cargo a desempeñar y el numero de licencia de salud ocupacional del médico.  A INTERNEXA  se debe hacer entrega del concepto de aptitud medica; donde se define si es apto para el cargo a desempeñar.\n\nNOTA: Las personas que presenten algún tipo de restricción deben adjuntar el seguimiento médico."]
[null,null,"Acta de constitución del Copasst"]
[null,null,"Programa de seguridad y salud en el trabajo"]
[null,null,"Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del  SG-SST"]
[null,null,"Curso de 50 horas del responsable del  SGSST"]
[null,null,"Matriz de peligros asociada a las actividades a ejecutar en el servicio contratado y sus planes de acción."]
[null,null,"Reportar los accidentes de trabajo a la ARL dentro las 48 horas  y notificar a INTERNEXA, la ocurrencia del evento."]
[null,null,"Realizar investigación del accidente de trabajo con su respectivo plan de acción, para el control de las causas y enviarla a INTERNEXA, 15 días después de ocurrido el evento."]
[null,null,"Reportar cada  mes, los indicadores de ausentismo por accidente de trabajo(AT), en el link enviado por InterNexa, desde el buzón de seguridad y salud en el trabajo."]
[null,null,"Certificado del desempeño en seguridad y salud en el trabajo, emitido por la ARL en la que se encuentra afiliado. "]
[null,null,"10. Procedimiento para el ingreso a sitios de InterNexa"]
[]
[]
[null,null,"11. GUÍA SYLOGI"]
[null,null,"Para el cargue de la información en la plataforma SYLOGI, consulta el siguiente link"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null," "]

{"sheet":"ACUERDOS_PRES_SERV","index":2,"n_rows":27,"n_cols":3,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,4,14,8],[21,0,21,3],[21,4,21,8],[13,0,13,3],[13,4,13,8],[0,0,3,1],[0,2,3,10],[24,0,24,3],[24,4,24,8],[26,0,26,8],[18,1,18,9],[23,0,23,3],[23,4,23,8],[22,0,22,3],[22,4,22,8],[7,0,7,9],[9,0,9,9],[12,0,12,3],[12,4,12,8],[8,0,8,10],[14,0,14,3]]}
[null,null,"\"GESTIÓN EFECTIVA CON PROVEEDORES\"\nDIRECTRICES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROVEEDORES"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["ACUERDO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO"]
[]
[]
[]
["FECHA SOLICITUD DE INGRESO A SITIO:"]
["NOMBRE DE LA EMPRESA:"]
["NIT DE LA EMPRESA:"]
[]
[]
[]
[null,"Certifico que he recibido, comprendido y aceptado  de INTERNEXA S.A, la información correspondiente a los requisitos y estándares de seguridad y salud en el trabajo (SST) para realizar cualquier tipo de trabajo en los sitios donde INTERNEXA S. A tenga presencia; además garantizo y me hago responsable para que dichos requisitos y estándares se apliquen en, forma oportuna, antes, durante y después de cada actividad.\n\nEl contratista se obliga a cumplir con los protocolos de bioseguridad que se deriven de la declaratoria de emergencia sanitaria. "]
[]
[]
["NOMBRE:"]
["FIRMA:"]
["CEDULA:"]
["CARGO:"]
[]
["Nota: Este documento debe ser firmado por el jefe del área o proceso responsable de la ejecución de la actividad"]

{"sheet":"SOLICITUD DE PERMISO.","index":3,"n_rows":85,"n_cols":11,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,2],[9,5,9,6],[10,0,10,2],[10,5,10,6],[11,0,11,2],[11,5,11,6],[60,0,60,10],[61,0,61,10],[83,0,83,10],[13,0,13,3],[14,0,14,2],[15,0,15,2],[20,5,20,9],[18,0,18,10],[64,0,64,10],[65,0,65,10],[59,0,59,10],[30,0,30,10],[45,9,45,10],[46,0,46,10],[50,5,50,10],[54,0,54,10],[51,0,51,10],[68,0,68,10],[84,0,84,10],[73,0,73,10],[72,0,72,10],[79,0,79,10],[80,0,80,10],[82,0,82,10],[81,0,81,10],[69,0,69,10],[70,0,70,10],[75,0,75,10],[76,0,76,10],[77,0,77,10],[78,0,78,10],[74,0,74,10],[71,0,71,10],[62,0,62,10],[56,0,56,10],[50,0,50,4],[66,0,66,10],[67,0,67,10],[63,0,63,10],[38,0,38,2],[39,0,39,2],[40,0,40,2],[41,0,41,2],[42,0,42,2],[43,0,43,2],[40,9,40,10],[41,9,41,10],[42,9,42,10],[43,9,43,10],[38,9,38,10],[39,9,39,10],[15,4,15,10],[13,4,13,10],[14,4,14,10],[12,0,12,10],[17,0,17,10],[19,2,19,3],[20,2,20,3],[16,0,16,10],[48,0,48,10],[24,3,24,4],[24,5,24,7],[24,8,24,10],[22,5,23,7],[31,9,31,10],[32,9,32,10],[33,9,33,10],[34,9,34,10],[35,9,35,10],[36,9,36,10],[37,9,37,10],[22,8,23,10],[58,253,58,255],[58,33,58,43],[58,44,58,54],[23,2,23,3],[19,0,23,1],[19,5,19,9],[29,0,29,10],[58,77,58,87],[58,88,58,98],[44,0,44,1],[49,0,49,10],[52,0,52,10],[45,0,45,2],[58,11,58,21],[58,22,58,32],[58,242,58,252],[58,121,58,131],[58,132,58,142],[58,143,58,153],[58,154,58,164],[21,5,21,9],[47,0,47,10],[53,0,53,10],[58,165,58,175],[58,176,58,186],[58,187,58,197],[58,198,58,208],[58,209,58,219],[58,220,58,230],[58,231,58,241],[55,0,55,10],[58,0,58,10],[58,55,58,65],[58,66,58,76],[58,99,58,109],[58,110,58,120],[57,0,57,10],[0,2,3,10],[0,0,3,1],[31,0,31,2],[32,0,32,2],[33,0,33,2],[34,0,34,2],[35,0,35,2],[36,0,36,2],[37,0,37,2],[26,3,26,8],[26,9,26,10],[27,9,27,10],[25,0,25,10],[27,3,27,8],[21,2,21,3],[28,3,28,8],[28,9,28,10],[24,0,24,2],[22,2,22,3],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[7,1,7,10],[8,0,8,10]]}
[null,null,"\"GESTIÓN EFECTIVA CON PROVEEDORES\"\nDIRECTRICES Y REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PARA PROVEEDORES"]
[]
[]
[]
[]
["SOLICITUD DE PERMISOS INTERNEXA"]
["NOTA: Diligenciar únicamente los campos resaltados en azul claro"]
["Fecha y hora solicitud"]
["Solicitado por:  "]
["Nombre",null,null,"Empresa","Teléfono","Correo electrónico",null,"Nit","PYME","MEDIANA","GRANDE"]
[]
[]
["Tipo de Trabajo (marque con una X)"]
[null,null,null,null,"Tiempos de entrega de la información solicitada para cada actividad"]
["Emergencia",null,null,null,"Inmediata"]
["Actividad programada",null,null,null,"5 días hábiles"]
[]
["NOTA: De acuerdo con la actividad seleccionada, consulte en el hipervínculo ubicado en los botones de color azul, los requisitos de seguridad y salud en el trabajo que se deben cumplir para cada actividad. Recuerde que los documentos exigidos se deben enviar a INTERNEXA S.A, para la autorización del permiso. "]
["Señale con una (x) y/o defina la  actividad"]
["Tipo de actividad\n(marque con una X)",null,"Alturas",null,null,"Actividades que no impliquen ninguna tarea de alto riesgo  (alturas, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas, manejo de sustancias químicas)"]
[null,null,"Espacios confinados)",null,null,"Actividades  administrativas en sedes de INTERNEXA S.A."]
[null,null,"Trabajos en caliente ",null,null,"Actividades que impliquen el uso de transporte"]
[null,null,"Trabajos con energías peligrosas",null,null,"Otros, defina cuales?"]
[null,null,"Trabajos con manejo de sustancias químicas"]
["Sitio donde se requiere el ingreso",null,null,null,null,"Nombre del Ingeniero de InterNexa responsable de la actividad"]
["Plan de trabajo"]
["Fecha","Hora Inicio","Hora fin","Descripción  detallada de la actividad",null,null,null,null,null,"Observaciones"]
[]
[]
[]
["Personal a ingresar"]
["Nombre",null,null,"No. Cédula","Empresa","CARGO","EPS","ARL","AFP","Número de celular"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Solicitud ingreso vehículo",null,null,null,"PLACA:",null,"MARCA",null,"TIPO"]
[]
[" SOLICITUD DE PERMISOS PARA INGRESO A NODOS Y  CUARTOS DE EQUIPOS Y DEMAS SITIOS DE TRABAJO ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS: "]
["Entregar todos los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, exigidos en las fichas, para cada una de las actividades donde INTERNEXA S.A tiene operación, con el propósito de garantizar que la prestación del servicio se haga en condiciones de trabajo seguras y saludables y dar cumplimiento a la normativa colombiana vigente."]
["Todos los documentos relacionados con la información del personal, que va a ingresar a los diferentes sitios de trabajo, se deben cargar en SYLOGI, carpeta por cada trabajador, como se muestra en la fila No. 51. \nNota: recuerde consultar el instructivo de SYLOGI."]
[null,null,null,null,null,"Nota: En las planillas de pago de la ley 100 (ARL, AFP, EPS, CAJA DE COMPENSACIÓN), se debe resaltar el nombre de las personas para las que se está solicitando el permiso.\n\n"]
["Para las personas que lleven menos de un mes de afiliación al sistema de seguridad social; se debe enviar las afiliaciones a los diferentes sistemas radicadas por cada entidad."]
["Diligenciar, imprimir y entregar a INTERNEXA S.A como un adjunto el formato ACUERDOS_PRES_SERV (Acuerdo para la prestación del servicio), para que se pueda llevar a cabo la aprobación del permiso. "]
["Para el ingreso al sitio debe disponer y portar la identificación de la empresa, llevar fotocopia de la última autoliquidación cancelada de EPS, ARL, AFP y caja de compensación y la autorización que entrega INTERNEXA  S.A del área de salud ocupacional, con la aprobación del ingreso."]
["Para ingresar a  los diferentes sitios de trabajo hacer uso de los elementos de protección personal y dotación como: botas dieléctricas con puntera, pantalón y camisa de dotación, gafas de seguridad, protección auditiva,  casco dieléctrico, arnés de cuerpo completo, eslingas, mosquetones, frenos, protección respiratoria con cartucho químico, entre otros; según lo establecido por la normativa colombiana vigente y teniendo en cuenta la actividad que se ejecute."]
["Con el propósito de agilizar los trámites del permiso de ingreso,  les recomendamos mantener actualizada la base de datos del personal que ejecuta las actividades y las respectivas certificaciones que acreditan las competencias, para que sea compartida permanentemente al buzón de INTERNEXA S.A  \"sst@internexa.com.co\". "]
["Para las actividades que impliquen trabajo en alturas se debe adjuntar el plan de rescate aplicable a la actividad que se vaya a desarrollar."]
["NOTA:"]
["1. INTERNEXA S.A, o quién esta delegue, realizará las verificaciones sobre el cumplimiento de todos los requisitos de seguridad y salud en el trabajo (SST)  solicitados y exigidos acorde con la normativa colombiana para la ejecución de las actividades. En el caso  que se identifique algún incumplimiento que afecte o ponga en riesgo la integridad física de las personas, INTERNEXA S.A, procederá a suspender la actividad hasta que se implemente la acción correctiva correspondiente."]
["Estándares de trabajo seguro que deben aplicar todos los PROVEEDORES, en los diferentes sitios de trabajo donde INTERNEXA S.A tiene operación. "]
["Disponer de las listas de verificación para: elementos de protección personal, sistemas de protección contra caídas, condiciones del entorno, andamios, escaleras, entre otros; las cuáles deben ser diligenciadas por personal competente en el sitio donde se esté ejecutando la actividad."]
["Disponer de las matrices de peligros y/o  análisis de trabajo seguro (ATS), en los sitios donde se esté ejecutando la actividad. "]
["Informar,  a  INTERNEXA S.A,  cualquier condición de salud del personal que presente algún tipo de restricción para ejecutar la actividad programada."]
["Identificar y socializar, al personal encargado de ejecutar la actividad, los peligros asociados con dicha actividad y las medidas de control para su intervención."]
["Garantizar y suministrar, en forma oportuna, la dotación, accesorios, elementos de protección personal, sistemas de protección contra caídas y demás insumos requeridos para la ejecución de la actividad y verifique su estado, su uso y su mantenimiento para asegurar que la actividad se ejecute en forma segura."]
["Cuando vaya a ingresar al sitio de trabajo, el personal debe conocer y aplicar el plan de rescate."]
["Para realizar tareas de alto riesgo, asignar un acompañamiento permanente que esté en capacidad de activar el plan de emergencias, en el caso que sea necesario."]
["Demarcar y señalizar  la zona de trabajo con avisos de seguridad, cinta y conos, con el fin de evitar la exposición innecesaria a peligros presentes durante la ejecución de las actividades."]
["Evitar colocar material combustible como  (cajas de cartón, madera, estopa, papel entre otros) cerca de las fuentes de energía."]
["Durante la permanencia en los sitios de trabajo, mantenga las instalaciones libres de obstáculos como: herramientas, cajas y demás objetos que puedan ocasionar accidentes de trabajo y/o emergencias."]
["Si va a hacer uso de sustancias químicas éstas deben estar debidamente rotuladas con su respectiva ficha de seguridad y después de terminada la actividad hacer la disposición final de los residuos que se generen."]
["Para actividades en las plantas de energía, el personal que ejecuta la actividad debe conocer el procedimiento para uso de los kit de derrames, ubicados en las plantas de energía de INTERNEXA. S.A.  "]
["Todos los equipos, herramientas y accesorios utilizados para intervenir el sistema eléctrico deben ser de tipo aislante y cumplir con los requisitos de la normativa colombiana."]
["Aplicar las Reglas de Oro para realizar trabajos en redes, subestaciones o equipos desenergizados o sin tensión."]
["Bajo ninguna circunstancia mueva, manipule materiales, maquinas, equipos o herramientas que no sean de su conocimiento o que no esté  autorizado. "]
["Si está lloviendo o tronando, suspenda los trabajos que este realizando al aire libre, relacionados con sistemas de energía o cualquier otro que pueda poner en riesgo su vida."]
["Hacer la disposición final de todos los residuos que se generen, de acuerdo con lo especificado en la normativa colombiana vigente."]
["Disponer de todos los sistemas de acceso para trabajo en alturas: Todo sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes, debe cumplir las siguientes condiciones o requisitos para su selección y uso:\n\n1. Deben ser certificados y el fabricante debe proveer información en español , sobre sus principales características de seguridad y utilización. \n2.  Ser seleccionados de acuerdo con las necesidades específicas de la actividad económica, la tarea a desarrollar y los peligros a los cuales se exponen los trabajadores durante la realización de la tarea y que deben ser identificados por el coordinador de trabajo en alturas. \n3.  Garantizar la resistencia a las cargas con un factor de seguridad, que garantice la seguridad de la operación, de acuerdo con la máxima fuerza a  soportar y la resistencia a la corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren  la estructura del mismo; en caso de dudas, deberán ser aprobados por una persona calificada. \n4. Ser inspeccionados antes de cada uso por parte del usuario y mínimo una vez al año por el coordinador de trabajo en alturas, conforme a las normas nacionales o internacionales vigentes. Si existen no conformidades, el sistema debe retirarse de servicio y enviarse a mantenimiento certificado, si aplica, o eliminarse si no admite mantenimiento.\n5.  Tener una hoja de vida, donde estén consignados los datos de: fecha de fabricación, tiempo de vida útil, historial de uso, registros de inspección, registros de mantenimiento, ficha técnica, certificación del fabricante y observaciones. Resolución 1409 de 2012, articulo 18."]
["Evitar el consumo de alimentos durante la permanencia en las instalaciones de los  nodos. "]
["Realizar el aseo y la limpieza en seco dentro de las instalaciones de los nodos."]
["Informar a  INTERNEXA S.A,  cualquier condición de salud del personal que presente algún tipo de restricción para ejecutar la actividad programada."]
["Identificar y socializar, al personal encargado de ejecutar la actividad, los peligros asociados al proceso y las medidas de control para su intervención."]
["No se admite el ingreso de personas a los sitios de trabajo sin previa autorización. "]
["Informar, oportunamente, a Internexa S.A la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, que puedan causar perjuicio a los PROVEEDORES y/o INTERNEXA S.A."]
["\"Gestionar la seguridad y salud en el trabajo, de manera conjunta, es un compromiso de todos para generar bienestar y calidad de vida en nuestras organizaciones\""]

{"sheet":"SYLOGI","index":4,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"CONTROL_CAMBIOS","index":5,"n_rows":12,"n_cols":6,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,2,13,3],[14,2,14,3],[15,2,15,3],[9,2,9,3],[10,2,10,3],[3,0,3,5],[11,2,11,3],[12,2,12,3],[4,2,4,3],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[7,2,7,3],[8,2,8,3]]}
[]
[]
[]
["GESTION DEL CAMBIO"]
["Versión","Fecha Solicitud","Cambio realizado",null,"Responsable","OBSERVACIONES"]
["V1","2015-04-17","Versión original",null,"Durley Cañas"]
["V2","2018-04-17","Se incluyo la hoja para el control de cambios en el mismo documento y se actualizó el macroproceso.",null,"Durley Cañas"]
["V3","2019-08-02","Se incluye el procedimiento de SYLOGI, se retira el punto 5 del formato de reporte de los at, porque ya se hace a través de una encuesta por google, se actualizan requisitos de los estándares mínimos resolución 0312/2019, se dejó solo el encabezado del macroproceso y fechas de actualización en el menú de inicio. ",null,"Durley Cañas","Se envía para su aprobación por docusing a la gerente de gestión empresarial, el día 17/09/2019"]
["V4","2019-10-08","Se retira la legislación aplicable en cada ítems, se incluyeron otros requisitos en alturas, riesgo eléctrico, actividades con uso de transporte se incluyo izaje de cargas  y requisitos para el uso de sistemas de acceso",null,"Durley Cañas"]
["V5","2020-08-28","Se hizo actualización de la declaratoria, se incluyo el componente de emergencias sanitarias.",null,"Durley Cañas"]
["V6","2021-06-27","Se retira la hoja de datos generales del proveedor y se incluye código QR para realizarlo el registro de datos por medio de un formulario formas online.\nSe retiran las actividades individuales y se dejan solo incluidas dentro de la ficha de requisitos",null,"Durley Cañas"]
["V7","2022-05-02","Se incluyó código QR para el reporte de estadísticas y otro para reporte de accidentes de trabajo.\nSe incluyeron los cambios que se generaron para trabajo en alturas, espacios confinados y riesgo eléctrico. De acuerdo a la Res. 4272 del 2021. que entrara en vigencia en el mes de Agosto, además se actualizaron los requisitos de riesgo eléctrico y espacios confinados de acuerdo a los cambios normativos. ",null,"Durley Cañas - ARL Colmena"]